Parameters :

Current : ACS712 + external ADC (i2c)

Energy : current + time (calc.)

Distance : hall + time / position sensor (digital)

Inst. Speed : distance + time + acceleration (calc.)

Avg. speed : distance + time (calc.)

Temperature : 6 \* MLX (i2c)

Communication : Bluetooth / cloud